WERKNUMMERN-SYSTEN FÜR SEGELFLUGZEUGE UND MOTORSEGLER
System of Serial Numbers for Glider and Motorglider

  5	  E	      138	M	111
				v

				iv

				iii

				ii

				i

I  Typ		1		oder ohne Angabe/without extension DG-100
		2		DG - 200
		3		DG - 300
				etc.

II Fertigungsort          	-		bei DG      Manufacturer 
der Zelle		E 		bei ELAN

III Werk-Nr. durchgehend gezählt unabhängig von der Baureihenwerknr.
      Serial Number 

IV Baureihenbezeichnung	   G     DG- 100 G                   Type in Detail
		                   /17    DG- 200/17
		                   CL    DG- 200/17 C
	                    C     DG-300 Club
	                    A     DG-300 Acro
		                    M    DG- 500 M
	                    S     DG- 500/22 ELAN
	                    T     DG- 500 ELAN Trainer
	                    W    DG- 500/20 ELAN
	                    	X     DG-500ELAN ORION
	                    	B     DG-500MB
	                    M    Dg-600M
	                    A     DG-800A, LA
	                    S     DG-800S
	                    B     DG-800B
	                    Y     Sicherheitscockpit bei DG-800 (nur intern, nicht auf Typenschild und 
                            Prüfpapieren)  Safety Cockpit of DG-800
		
Es können auch 2 Baureihenbezeichnungen angehängt werden, siehe Beispiele unter V.

V Baureihenwerknr.: durchgehend gezählt  für eine Baureihe

z.B. 5E138M111 ist die 138. DG-500 (alle Baureihen) und die 111. DG-500 M
	z.B. 3E483C83A17 ist eine DG-300Club ELAN in Acro Ausführung
	z.B. 8-174B98Y4 ist eine DG-800B mit Sicherheitscockpit